	№ п/п
	Наименование системы
	Наименование арматуры

	1
	МЛСКФ-2 ЛСП-2. С-ма пароснабжения. Пар на удаление льда. Температура -30; +170 С
	Клапан запорный DN 40, PN 1.0 Мпа (ТЭГ №GLV59012)

	2
	
	Клапан запорный DN 32, PN 1.0 Мпа (ТЭГ №GLV59026, №GLV59027, №GLV59028)

	3
	



МЛСКФ-2 ЛСП-2. С-ма пресной технической воды Температура до +90 С
	Клапан обратный DN 50, PN 10 (ТЭГ №СV06001)

	4
	
	Кран шаровый DN 50, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06008)

	5
	
	Клапан невозвратно-запорный DN 40, PN 16 (ТЭГ №RGV06036)

	6
	
	Кран шаровый DN 50, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06007)

	7
	
	Кран шаровый 1" CL 150 NPT (ТЭГ №ВV06037)

	8
	
	Кран шаровый DN 40, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06005)

	9
	
	Кран шаровый DN 32, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06035)

	10
	
	Кран шаровый 1/2" CL 150 NPT (ТЭГ №ВV06028)

	11
	


МЛСПК ЛСП-1.  Система пресной технологической воды                           Температура -2; +40 С
	Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной, бронза Ду 150, Ру 1,0МПа ИТШЛ.491925.028-03 (522-35.4173-03)  (ТЭГ №31002) 

	12
	
	Затвор дисковый с ручным управлением , АН15142623АА, ТЭГ № 31010

	13
	
	Затвор дисковый с ручным управлением Ду 150, Ру 1,0 Мпа АА15121423АА ТЭГ № 31015

	14
	
	Затвор дисковый с ручным управлением Ду 150, Ру 1,0 Мпа АН25142623АА  ТЭГ № 31006

	15
	
	Клапан невозвратно-запорный Фланцевый проходной, бронза Ду 150, Ру 1,0МПа  ТЭГ № 31001

	16
	
	Затвор дисковый с ручным управлением Ду 150, Ру 1,0 Мпа АН15122623АА  ТЭГ № 31013

	17
	
	Затвор поворотный дисковый с ручным управлением серии «Эксклюзив» Ду100 АН15122326АА  ТЭГ № 31016

	18
	
	Затвор дисковый Серии “Эксклюзив” с ручным управлением  Ду 100, Ру 1,0 Мпа АН15122623АА  (ч. 4350-1.362599.52.038 .поз.325)

	19
	МЛСПК ЛСП-1. Система закачки пластовой воды (трубопровод пластовой воды от фильтров N-1702 А/В до насосов Р-1702 А/В/С) Температура +5;+100 С
	Фильтр Y-образный сетчатый (8" 900cl) Ду 200, Ру 16 Мпа  ASTM A352-LCB 

	20
	
	Фильтр Y-образный сетчатый (8" 900cl) Ду 200, Ру 16 Мпа  ASTM A352-LCB 

	21
	
	Фильтр Y-образный сетчатый (8" 900cl) Ду 200, Ру 16 Мпа  ASTM A352-LCB 

	22
	




[bookmark: _GoBack]МЛСПК ЛСП-1. Система пароснабжения Температура -30;+170 С
	Клапан запорный штуцерный проходной, латунь Dy 15 Py 4,0 Мпа (521-01.471-02) - 46шт

	23
	
	Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной, латунь Ду 20 Py 4,0 Мпа (522-01.501-02) – 15 шт

	24
	
	Клапан запорный фланцевый проходной, латунь Dy 65 Py 1,0 Мпа (521-35.3384-02) – 4шт

	25
	
	Клапан запорный  проходной, Ду50, Ру2,5Мпа, латунь (521-35.3381-02) – 1 шт

	26
	
	Клапан запорный штуцерный проходной, латунь Dy 25 Py 4,0 Мпа (521-01.472) – 3 шт

	27
	
	Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной, латунь Ду 25 Py 4,0 Мпа (522-01.502) – 1 шт

	28
	
	Клапан запорный фланцевый проходной, латунь Dy 50 Py 2,5 Мпа (521-35.3381) – 1 шт

	29
	
	Клапан запорный штуцерный проходной Dy 20  (521-01.471-03) – 8 шт

	30
	
	Клапан запорный штуцерный угловой Ду 15 (521-01.465-02) – 2 шт

	31
	
	Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной, латунь Ду 15 Py 4,0 Мпа (522-01.501-01) – 6 шт



